МАТЕРИАЛЫ

для членов информационно-пропагандистских групп

(май, 2024 г.)

МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТРАВМАТИЗМА

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ

*(дополнительная тема)*

В целях обеспечения безопасности труда и предупреждения несчастных случаев на производстве необходимо организовать работу так, чтобы исключить причины несчастных случаев:

* допуск работников к работе без профессиональной подготовки, обучения, инструктажа, стажировки  и проверки знаний по вопросам охраны труда;
* необеспечение работников средствами индивидуальной защиты, особенно защитными очками;
* неудовлетворительное содержание и недостатки в организации ремонтных мест, проведение работ повышенной опасности без оформления и выдачи нарядов-допусков, неисправным инструментом, недостаточная освещенность на рабочих местах, загазованность и запыленность воздуха рабочей зоны, отсутствие ограждений травмоопасных участков сельскохозяйственных машин и оборудования;
* несоблюдение работниками требований инструкций по охране труда.

В целях профилактики производственного травматизма необходимо:

* провести с работниками внеплановый инструктаж по охране труда и безопасности дорожного движения;
* обеспечить работников в соответствии с установленными нормами специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты;
* убедиться перед запуском двигателя техники в том, что рычаги управления коробкой перемены передач, гидросистемы, валом отбора мощности, рабочими органами находятся в нейтральном или выключенном положении, а в зоне возможного движения машины или агрегата, в том числе под трактором и под агрегатируемой с ним машиной, отсутствуют люди.
* Определитьбезопасные маршруты движения транспортных средств на территории организации или объектах (фермах, комплексах, складах и т.п.);
* обеспечитьдопуск к работам сельскохозяйственной прицепной (навесной) техники и машин, оборудованных световозвращающими элементами, имеющих знак «Тихоходное транспортное средство», и с исправными внешними световыми приборами;
* не допускать к выполнению работ и управлению транспортными средствами работников, находящихся на рабочем месте в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения или в болезненном состоянии;не прошедших медицинский осмотр, обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда и правилам дорожного движения;
* принять меры по ограждению опасных зон, где возможно падение работников с высоты, в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 «Система стандартов безопасности труда. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная»; ГОСТ 12.4.059-89 «Система стандартов безопасности труда. Строительство. Ограждения предохранительные инвентарные. Общие технические условия» (при невозможности применения защитных ограждений или в случае кратковременного периода нахождения работников допускается производство работ с применением предохранительного пояса);
* выдавать наряд-допуск на выполнение работ на высоте (перечень мест производства и видов разрабатывается в организации с учетом ее профиля, и утверждается руководителем организации);
* выполнять строительно-монтажные и ремонтно-строительные работы по проектам производства работ, содержащим технические решения и основные организационные мероприятия по обеспечению безопасности производства работ и санитарно-гигиеническому обслуживанию работников.

При выполнении работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств необходимо:

* руководствоваться [Правилами по охране труда в сельском и рыбном хозяйствах, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 5 мая 2022 г. №](http://mshp.minsk.by/ochrtrud/mechanizaziya.rtf) 29/44, Правилами по охране труда, утвержденными постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 01 июля 2021 № 53, [Правил](http://bii.by/tx.dll?d=241461&a=139)ами по обеспечению промышленной безопасности грузоподъемных кранов, утвержденными постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22 декабря 2018 № 66; [Межотраслевыми правилами](http://mshp.minsk.by/ochrtrud/postanovlenie180128.doc)по охране труда на автомобильном и городском электрическом транспорте, утвержденными постановлением  Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь от 04.12.2008 № 180/128, [ГОСТа 7751–2009 «Техника, используемая в сельском хозяйстве. Правила хранения»](http://mshp.minsk.by/ochrtrud/gost77512009.pdf), [Инструкци](http://mshp.minsk.by/ochrtrud/postanovlenie175.doc)ей о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда, утвержденной постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28.11.2008 № 175 (далее – Инструкция № 175);
* **допускать** к выполнению работ лиц соответствующей квалификации, прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда в установленном законодательстве порядке, а также не имеющих медицинских противопоказаний;
* **обеспечить** выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств в специально отведенных местах (посты ТО и Р), оснащенных необходимыми приборами и приспособлениями, инвентарем, оборудованием, предназначенными для выполнения соответствующих видов работ;
* **проводить**работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств следует при неработающем двигателе, за исключением операций, технология проведения которых требует его работы.

**При работе с вращающими машинами и механизмами необходимо:**

* **установить** защитные кожухи на движущиеся и вращающиеся части машин, механизмов и оборудования (карданные, цепные, ременные, зубчатые передачи и т.д.);
* **не допускать** очистку или технологическую регулировку валов транспортеров, подборщиков, а также других вращающихся деталей и узлов агрегатов при работающем двигателе и без применения специальных приспособлений (чистиков).